1、什么是MAC（网卡）地址？

答：网卡的物理地址通常是由网卡生产厂家烧入网卡的EPROM（一种闪存芯片，通常可以通过程序擦写），它存储的是传输数据时真正赖以标识发出数据的电脑和接收数据的主机的地址。形象的说，MAC地址就如同我们身份证上的身份证号码，具有全球唯一性。

2、在优化时为什么要修改MAC地址？

答：由于MAC地址具有全球唯一性，如果搜索网站对MAC地址进行验证，那我们随便怎么更换IP都是没有意义的，理论上每个IP都应有一个唯一的MAC地址相匹配。因此本软件采用了在更换IP的同时并给这个IP随机匹配了一个MAC地址。

提示：由于每次修改了MAC地址都需要重启网卡使我们修改的MAC地址生效，路由器上网用户会有几秒钟断网时间。ADSL拨号上网用户会断网重新拨号（ADSL上网用户需将宽带拨号设为断网自动连接）

重要：有些网络营运商是将MAC地址与ADSL账号进行绑定的，如果修改了MAC地址将无法上网。如果您是ADSL拨号上网并对这方面的知识不了解，不推荐使用此功能或将上网方式更改成路由器上网再使用本功能。